// eCos memory layout - Wed Apr 11 13:49:55 2001

// This is a generated file - do not edit

#include <cyg/infra/cyg_type.inc>

MEMORY
{
    sram : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x2000
    ram  : ORIGIN = 0x02000000, LENGTH = 0x40000
    rom  : ORIGIN = 0x01000000, LENGTH = 0x100000
}

SECTIONS
{
    SECTIONS_BEGIN
    SECTION_rom_vectors (rom, 0x01000000, LMA_EQ_VMA)
    SECTION_text (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fini (rom, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata (rom, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata1 (rom, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fixup (rom, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_gcc_except_table (rom, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fixed_vectors (sram, 0x20, LMA_EQ_VMA)
    SECTION_data (ram, 0x02000000, FOLLOWING (.gcc_except_table))
    SECTION_bss (ram, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    CYG_LABEL_DEFN(__heap1) = ALIGN (0x8);
    SECTIONS_END
}
