// eCos memory layout - Mon Nov 22 07:37:20 1999

// This is a generated file - do not edit

MEMORY
{
    ram : ORIGIN = 0x1000, LENGTH = 0x7000
    rom : ORIGIN = 0xe0000000, LENGTH = 0x800000
}

SECTIONS
{
    SECTIONS_BEGIN
    SECTION_rom_vectors (rom, 0xe0000000, LMA_EQ_VMA)
    SECTION_text (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fini (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata1 (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fixup (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_gcc_except_table (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_mmu_tables (rom, ALIGN (0x4000), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_data (ram, 0x1000, FOLLOWING (.mmu_tables))
    SECTION_bss (ram, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTIONS_END
}
