// eCos memory layout - Wed Oct 27 13:28:21 1999

// This is a generated file - do not edit

MEMORY
{
    ram : ORIGIN = 0, LENGTH = 0x00FD7000
}

SECTIONS
{
    SECTIONS_BEGIN
    __reserved = 0;
    SECTION_rom_vectors (ram, 0x8000, LMA_EQ_VMA)
    SECTION_text (ram, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fini (ram, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata (ram, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata1 (ram, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fixup (ram, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_gcc_except_table (ram, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_data (ram, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_bss (ram, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTIONS_END
}
