// eCos memory layout - Mon Jul 23 11:49:04 2001

// This is a generated file - do not edit

#include <cyg/infra/cyg_type.inc>

MEMORY
{
    sram : ORIGIN = 0, LENGTH = 0x1000
    ram : ORIGIN = 0x2000000, LENGTH = 0x80000
}

SECTIONS
{
    SECTIONS_BEGIN
    SECTION_fixed_vectors (sram, 0x20, LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rom_vectors (ram, 0x2000000, LMA_EQ_VMA)
    SECTION_text (ram, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fini (ram, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata (ram, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata1 (ram, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fixup (ram, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_gcc_except_table (ram, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_data (ram, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_bss (ram, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    CYG_LABEL_DEFN(__heap1) = ALIGN (0x8);
    SECTIONS_END
}
