cdl_savefile_version 1;
cdl_savefile_command cdl_savefile_version {};
cdl_savefile_command cdl_savefile_command {};
cdl_savefile_command cdl_configuration { description hardware template package };
cdl_savefile_command cdl_package { value_source user_value wizard_value inferred_value };
cdl_savefile_command cdl_component { value_source user_value wizard_value inferred_value };
cdl_savefile_command cdl_option { value_source user_value wizard_value inferred_value };
cdl_savefile_command cdl_interface { value_source user_value wizard_value inferred_value };

cdl_configuration eCos {
    description "" ;
    hardware    cma28x ;
    template    stubs ;
    package -hardware CYGPKG_HAL_POWERPC current ;
    package -hardware CYGPKG_HAL_POWERPC_MPC8xx current ;
    package -hardware CYGPKG_HAL_POWERPC_COGENT current ;
    package -hardware CYGPKG_IO_SERIAL_POWERPC_COGENT current ;
    package -template CYGPKG_HAL current ;
    package -template CYGPKG_INFRA current ;
    package -template CYGPKG_ISOINFRA current ;
    package -template CYGPKG_IO current ;
    package -template CYGPKG_IO_SERIAL current ;
    package -template CYGPKG_ERROR current ;
};

cdl_option CYGBLD_BUILD_COMMON_GDB_STUBS {
    user_value 1
};

cdl_option CYGDBG_HAL_DEBUG_GDB_INCLUDE_STUBS {
    inferred_value 1
};

cdl_option CYGSEM_HAL_ROM_MONITOR {
    user_value 1
};

cdl_component CYG_HAL_STARTUP {
    user_value ROM
};

cdl_option CYGBLD_ISO_ERRNO_CODES_HEADER {
    inferred_value 1 <cyg/error/codes.h>
};

cdl_option CYGBLD_ISO_ERRNO_HEADER {
    inferred_value 1 <cyg/error/errno.h>
};

cdl_option CYGBLD_ISO_STRERROR_HEADER {
    inferred_value 1 <cyg/error/strerror.h>
};

cdl_option CYGSEM_ERROR_PER_THREAD_ERRNO {
    inferred_value 0
};


