// eCos memory layout - Fri Oct 20 08:16:03 2000

// This is a generated file - do not edit

#include <cyg/infra/cyg_type.inc>

MEMORY
{
    ram : ORIGIN = 0x00000, LENGTH = 0xa0000
    rom : ORIGIN = 0xf0000, LENGTH = 0x0ff00
}

SECTIONS
{
    SECTIONS_BEGIN
    SECTION_vectors (rom, 0xf0000, LMA_EQ_VMA)
    SECTION_text (rom, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fini (rom, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata1 (rom, ALIGN (0x8), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata (rom, ALIGN (0x8), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_data (ram, 0x02000, FOLLOWING(.rodata))
    SECTION_sbss (ram, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_bss (ram, ALIGN (0x10), LMA_EQ_VMA)
    CYG_LABEL_DEFN(__pci_window) = ALIGN(0x10); . = CYG_LABEL_DEFN(__pci_window) + 0x64000;
    CYG_LABEL_DEFN(__heap1) = ALIGN (0x8);
    SECTIONS_END
}
