// eCos memory layout - Fri Oct 20 08:25:16 2000

// This is a generated file - do not edit

#include <cyg/infra/cyg_type.inc>

OUTPUT_FORMAT("elf32-h8300")
OUTPUT_ARCH(h8300s)

MEMORY
{
    ram : ORIGIN = 0x400000, LENGTH = 0x30000
    iram : ORIGIN = 0xff4000, LENGTH = 0x8000
}

SECTIONS
{
    SECTIONS_BEGIN
    SECTION_text (ram, 0x400000, LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fini (ram, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata (ram, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata1 (ram, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fixup (ram, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_gcc_except_table (ram, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_data (ram, ALIGN (0x4),LMA_EQ_VMA)
    SECTION_bss (ram, ALIGN (0x4),LMA_EQ_VMA)
    SECTION_int_hook_table (iram, CYGHWR_HAL_H8300_VECTOR_ADDRESS, FOLLOWING(.data))
    SECTIONS_END
}
