version 0
region ram 0 1000000 0 !
section fixed_vectors 0 1 0 1 1 0 1 0 20 20 !
section rom_vectors 0 1 0 1 1 1 1 1 30000 30000 text text !
section text 0 4 0 1 0 1 0 1 fini fini !
section fini 0 4 0 1 0 1 0 1 rodata rodata !
section rodata 0 4 0 1 0 1 0 1 rodata1 rodata1 !
section rodata1 0 4 0 1 0 1 0 1 fixup fixup !
section fixup 0 4 0 1 0 1 0 1 gcc_except_table gcc_except_table !
section gcc_except_table 0 4 0 1 0 1 0 1 data data !
section data 0 4 0 1 0 1 0 1 bss bss !
section bss 0 4 0 1 0 1 0 1 heap1 heap1 !
section heap1 0 8 0 0 0 0 0 0 !
section pci_window 100000 1 0 0 1 0 1 0 f00000 f00000 !This is the memory area that is dual-ported to devices onthe PCI bus.  Such devices can read and write this memory areaas their own.  Examples include the EBSA-285 Ethernet driver,which receives and transmits packets via this memory area.It must be 1Mb aligned, so that the MMU initialization can arrange for it to be uncacheable.
