// eCos memory layout - Fri Oct 20 07:10:03 2000

// This is a generated file - do not edit

#include <cyg/infra/cyg_type.inc>

MEMORY
{
    ram : ORIGIN = 0x80000800, LENGTH = 0x1eff800
    rom : ORIGIN = 0xbfc00000, LENGTH = 0x80000
}

SECTIONS
{
    SECTIONS_BEGIN
    SECTION_rom_vectors (rom, 0xbfc00000, LMA_EQ_VMA)
    SECTION_text (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fini (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_ctors (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_dtors (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata1 (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fixup (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rel__dyn (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_gcc_except_table (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_data (ram, 0x80000800, FOLLOWING (.gcc_except_table))
    SECTION_bss (ram, ALIGN (0x10), LMA_EQ_VMA)
    CYG_LABEL_DEFN(__heap1) = ALIGN (0x8);
    CYG_LABEL_DEFN(__pci_window) = 0x81f00000; . = CYG_LABEL_DEFN(__pci_window) + 0x100000;
    SECTIONS_END
}
