// eCos memory layout - Fri Oct 20 08:28:05 2000 -*- c -*-

// This is a generated file - do not edit

#include <cyg/infra/cyg_type.inc>

MEMORY
{
    rom : ORIGIN = 0x84000000, LENGTH = 0x01000000
    ram : ORIGIN = 0x90000000, LENGTH = 0x04000000
}

SECTIONS
{
    SECTIONS_BEGIN
    SECTION_rom_vectors (rom, 0x84000000, LMA_EQ_VMA)
    SECTION_text (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fini (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_rodata1 (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_fixup (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_gcc_except_table (rom, ALIGN (0x1), LMA_EQ_VMA)
    SECTION_data (ram, 0x90000000, FOLLOWING (.gcc_except_table))
    SECTION_bss (ram, ALIGN (0x4), LMA_EQ_VMA)
    CYG_LABEL_DEFN(__heap1) = ALIGN (0x8);
    CYG_LABEL_DEFN(__pci_window) = 0x9C000000; . = CYG_LABEL_DEFN(__pci_window) + 0x80000;
    SECTIONS_END
}

#define CYG_HAL_PLATFORM_HAL_VSR_TABLE_DEFINED

_hal_vsr_table = 0x8C000000;
_hal_virtual_vector_table = 0x8C000100;
