cdl_savefile_version 1;
cdl_savefile_command cdl_savefile_version {};
cdl_savefile_command cdl_savefile_command {};
cdl_savefile_command cdl_configuration { description hardware template package };
cdl_savefile_command cdl_package { value_source user_value wizard_value inferred_value };
cdl_savefile_command cdl_component { value_source user_value wizard_value inferred_value };
cdl_savefile_command cdl_option { value_source user_value wizard_value inferred_value };
cdl_savefile_command cdl_interface { value_source user_value wizard_value inferred_value };

cdl_configuration eCos {
    description "" ;
    hardware    cq7750 ;
    template    redboot ;
    package -hardware CYGPKG_HAL_SH current ;
    package -hardware CYGPKG_HAL_SH_SH4 current ;
    package -hardware CYGPKG_HAL_SH_SH7750_CQ7750 current ;
    package -hardware CYGPKG_DEVS_FLASH_CQ7750 current ;
    package -hardware CYGPKG_DEVS_FLASH_AMD_AM29XXXXX current ;
    package -hardware CYGPKG_IO_SERIAL_SH_SCIF current ;
    package -template CYGPKG_HAL current ;
    package -template CYGPKG_INFRA current ;
    package -template CYGPKG_REDBOOT current ;
    package -template CYGPKG_ISOINFRA current ;
    package -template CYGPKG_LIBC_STRING current ;
    package CYGPKG_IO_FLASH current ;
};

cdl_option CYGFUN_LIBC_STRING_BSD_FUNCS {
    inferred_value 0
};

cdl_option CYGNUM_HAL_COMMON_INTERRUPTS_STACK_SIZE {
    user_value 4096
};

cdl_option CYGDBG_HAL_COMMON_INTERRUPTS_SAVE_MINIMUM_CONTEXT {
    user_value 0
};

cdl_option CYGDBG_HAL_COMMON_CONTEXT_SAVE_MINIMUM {
    inferred_value 0
};

cdl_option CYGDBG_HAL_DEBUG_GDB_INCLUDE_STUBS {
    inferred_value 1
};

cdl_option CYGSEM_HAL_USE_ROM_MONITOR {
    inferred_value 0 0
};

cdl_option CYGSEM_HAL_ROM_MONITOR {
    inferred_value 1
};

cdl_component CYGPKG_HAL_SH_7750 {
    inferred_value 1
};

cdl_option CYGHWR_HAL_SH_CACHE_ENABLE {
    inferred_value 0
};

cdl_component CYG_HAL_STARTUP {
    user_value ROM
};

cdl_component CYGBLD_BUILD_REDBOOT {
    user_value 1
};

cdl_option CYGBLD_ISO_STRTOK_R_HEADER {
    inferred_value 1 <cyg/libc/string/string.h>
};

cdl_option CYGBLD_ISO_STRING_LOCALE_FUNCS_HEADER {
    inferred_value 1 <cyg/libc/string/string.h>
};

cdl_option CYGBLD_ISO_STRING_BSD_FUNCS_HEADER {
    inferred_value 1 <cyg/libc/string/bsdstring.h>
};

cdl_option CYGBLD_ISO_STRING_MEMFUNCS_HEADER {
    inferred_value 1 <cyg/libc/string/string.h>
};

cdl_option CYGBLD_ISO_STRING_STRFUNCS_HEADER {
    inferred_value 1 <cyg/libc/string/string.h>
};

cdl_option CYGHWR_DEVS_FLASH_AMD_TC58FVB800 {
    inferred_value 1
};


